|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準 | IVS | | | | |
| 辺 | 辺󠄁 | 辺󠄂 |  |  |  |
| U+8FBA | U+8FBA U+E0101 | U+8FBA U+E0102 |  |  |  |
| 邉 | 邉󠄏 | 邉󠄐 | 邉󠄑 | 邉󠄒 | 邉󠄓 |
| U+9089 | U+9089 U+E010F | U+9089 U+E0110 | U+9089 U+E0111 | U+9089 U+E0112 | U+9089 U+E0113 |
|  | 邉󠄔 | 邉󠄕 | 邉󠄖 | 邉󠄗 | 邉󠄘 |
|  | U+9089 U+E0114 | U+9089 U+E0115 | U+9089 U+E0116 | U+9089 U+E0117 | U+9089 U+E0118 |
|  | 邉󠄙 | 邉󠄚 | 邉󠄛 | 邉󠄜 | 邉󠄝 |
|  | U+9089 U+E0119 | U+9089 U+E011A | U+9089 U+E011B | U+9089 U+E011C | U+9089 U+E011D |
| 邊 | 邊󠄈 | 邊󠄉 | 邊󠄊 | 邊󠄋 | 邊󠄌 |
| U+908A | U+908A U+E0108 | U+908A U+E0109 | U+908A U+E010A | U+908A U+E010B | U+908A U+E010C |
|  | 邊󠄍 | 邊󠄎 | 邊󠄏 | 邊󠄐 |  |
|  | U+908A U+E010D | U+908A U+E010E | U+908A U+E010F | U+908A U+E0110 |  |
| 𨕙 |  |  |  |  |  |
| U+28559 |  |  |  |  |  |
| 𫟪 |  |  |  |  |  |
| U+2B7EA |  |  |  |  |  |